Адресная инженерная проверка  факт  вопрос  решение и повторный контроль
Учебный шаблон для сравнения фрагментов ПД/РД и связанных данных. Пример вымышленный. Геометрический расчёт не заменяет техническое решение, проверку применимости требований или согласование замены.
Заполненный пример  положение оборудования
	Поле
	Пример

	Объект проверки
	оборудование в блоке Л, ось 3

	Источник 1
	АР-12/r4, фрагмент В: 1800 мм до левой грани, ширина 1200 мм

	Источник 2
	ИС-08/r2, узел 5: 1800 мм до центра, ширина 1200 мм

	Приведённый параметр
	центр относительно одной оси

	Расчёт
	АР: 1800 + 1200/2 = 2400 мм; ИС: 1800 мм

	Установленный факт
	разница центров 600 мм в исходной общей базе

	Ограничение
	при разных координатных базах требуется предварительное преобразование

	Вопрос
	подтвердить действующее положение центра и связанную корректировку

	Владелец решения
	ответственные авторы связанных разделов

	Повторный контроль
	одна координата в применяемых представлениях и подтверждённая база


Пустая карточка нового случая
Не закрывайте несколько адресов по одному исправленному примеру. Сохраняйте разницу между «не исправлено» и «не проверено». Если источник недоступен получателю, передача результата ещё не завершена.
	Поле
	Заполните

	Сущность и точный адрес
	________________

	Применяемые версии источников
	________________

	Что буквально видно в каждом источнике
	________________

	Смысл показателя и единицы
	________________

	Преобразование и ручной расчёт
	________________

	Установленный факт
	________________

	Гипотеза, которую ещё нельзя считать фактом
	________________

	Недостающий критерий или источник
	________________

	Вопрос и уполномоченный владелец
	________________

	Полученное решение и его версия
	________________

	Связанные последствия
	________________

	Повторная проверка по каждому адресу
	________________

	Кому передан результат и подтверждено ли получение
	________________






