Шпаргалка ИИ как помощник адресной проверки
ИИ в строительстве: проверка ПД/РД, смет и поставщиков
Любой запрос ниже можно выполнить вручную по той же таблице. Передавайте только разрешённые данные. Ответ ИИ остаётся черновиком проверки; он не утверждает техническое решение и не создаёт нормативного основания.
Перед сравнением чисел пять проверок смысла
Памятка помогает решить, можно ли вообще вычитать два значения. Это порядок подготовки данных, а не подтверждение технической пригодности.
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После этих проверок можно установить геометрический факт. Допустимость решения и достаточность зазора требуют собственного подтверждённого критерия.
В курсе: Высотные отметки: абсолютная и относительная системы
После распознавания куда направить сомнительную строку
Выбирайте действие по причине неопределённости. Не превращайте все сомнения в ноль и не просите заново весь пакет.
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Подтверждение нового чтения — отдельное событие. После него пересчитываются затронутые строки, а прежняя неопределённость остаётся в истории.
В курсе: Таблица после распознавания: пустая ячейка не всегда ноль
Статус замечания определяется свидетельством
Используйте для каждой адресной подстроки отдельно. Общий процент не заменяет разные незавершённые действия.
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Фраза исполнителя «исправлено» означает поступившее заявление. Она не заменяет адресного повторного контроля.
В курсе: Замечание закрыли наполовину: проверка нескольких адресов
Готовые запросы
Замените поля в квадратных скобках своим учебным исходником. Прочитайте результат и выполните указанную проверку. На этапе упражнения не требуется загружать рабочие документы компании.
Сопоставить один параметр двух фрагментов
Когда использовать: В источниках похожие числа, но возможно различаются смысл размера или база.
Используй только следующие фрагменты: [документ, версия, адрес, текст]. Составь таблицу: объект; смысл показателя; исходное число и единица; система отсчёта; приведённое значение; выполненное преобразование. Отдели вычисленный факт от вопроса автору. Если базу, единицу или идентичность установить нельзя, сохрани пробел. Не выбирай действующий источник по одной дате и не объявляй техническую допустимость.
Проверка результата. Вручную сверены адреса, точки приложения размеров и ключевое преобразование. Недостающие сведения не заполнены догадкой.
Проверить извлечённую таблицу
Когда использовать: Есть OCR-таблица с объединёнными ячейками, разными единицами или неясными символами.
Сравни извлечение [таблица] с переданным исходным фрагментом [фрагмент]. Верни только конкретные проблемы: адрес ячейки; что прочитано; что подтверждено; что неоднозначно; требуемое уточнение. Не считай пустую ячейку нулём. Восстанавливай объединённое значение только по видимой структуре. Не исправляй спорное число без отметки о неизвестном. Покажи, какие итоги нельзя пока подтвердить.
Проверка результата. Проверены спорные ячейки по оригиналу. Итоги различают подтверждённый объём и неопределённую часть.
Подготовить передачу частично закрытого замечания
Когда использовать: Часть адресов исправлена, часть не проверена или требует решения.
На входе адресные результаты [список]. Подготовь текущую сводку: подтверждено по версии; не исправлено; не проверено; ожидает решения. Для каждого открытого пункта укажи конкретное действие и роль получателя. Не переноси подтверждение одного адреса на другие и не объявляй всю карточку закрытой. Отдельно перечисли условия, которые потребуют повторного контроля уже подтверждённых строк.
Проверка результата. Каждый адрес сохранён ровно один раз; отсутствие источника не названо дефектом; общее закрытие не поставлено преждевременно.
Разобранный пример
Задача
Проверить геометрический объём двух учебных слоёв и влияние изменения площади.
Все исходные условия
Все условия вымышлены. Ведомость Г-4/r2: строка Z1 — 12 м², толщина 40 мм; строка Z2 — 18 м², толщина 5 см. Обе толщины относятся к одному равномерному слою в своей зоне. Потери и технологические коэффициенты не заданы. Новое подтверждение Г-4/r3: меняется только площадь Z2 на 20 м², остальные значения прежние.
Запрос
По переданным r2 и r3 переведи толщины в метры, рассчитай геометрический объём каждой зоны и общий итог. Покажи изменение по зоне. Сохрани адреса и единицы. Не называй итог готовым количеством для закупки или техническим решением; перечисли границу вывода.
Проверенный учебный вариант
r2: Z1 = 12 × 0,040 = 0,48 м³; Z2 = 18 × 0,050 = 0,90 м³; всего 1,38 м³. r3: Z1 остаётся 0,48 м³; Z2 = 20 × 0,050 = 1,00 м³; всего 1,48 м³. Изменение +0,10 м³ относится только к площади Z2. Это геометрические объёмы при заданной равномерной толщине, без расчёта потребности материала и технологических коэффициентов.
Как проверить
40 мм = 0,040 м; 5 см = 0,050 м. Разница площадей 2 м² × 0,050 м = 0,10 м³. Ни источник, ни единица не потеряны; нормативных требований и разрешения на применение не добавлено.




